**南京特殊教育师范学院**

**图书馆盲之家大屏采购安装项目询价文件**

根据学校发展需要，受图书馆委托，就其盲之家大屏采购安装项目通过询价方式进行比选，成交供应商不得转包、分包。

**一、项目概况**

1、项目名称：图书馆盲之家大屏采购安装

2、项目编号：20191113

3、项目预算：19万元

4、交付时间：合同签订后三日内

5、付款方式：项目验收合格后，经校方确认，支付合同总价款的95%，余5%作为质保金。质保期内服务满足校方要求，校方于质保期满后无息支付质保金。 供应商须向校方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

**二、供应商资质要求**

（一）符合政府采购法第二十二条规定的条件，并提供下列材料；

1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一只提供营业执照）；

2、法人授权委托书；

3、法人代表、授权代表的身份证明复印件；

4、提供2019年06月至2019年11月内任一月份的资产负债表和利润表，或2018年度审计报告（至少包括资产负债表、利润表和审计单位的营业执照，提供相关复印件并加盖公章），或银行出具的针对本项目的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函；

5、提供2019年06月至2019年11月内任一月份依法缴纳税收的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标供应商，应提供相应文件证明）；

6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（请提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

7、 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）本次招标不接受联合体投标。

（三）本项目不接受进口产品投标。

**三、项目清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **性能指标** | **数量** | **单位** |
| **一、LED显示系统** | | **4.8米\*2.56米，分辨率：1920\*1024** |  |  |
| 1 | 会议LED全彩屏 | 1. 物理点间距：2.5mm。 2、像素点（点/ m2）大于等于：160000点/m2  3、驱动IC：高刷内置SRAM、PWM；脚管宽电流输出范围＞50mA（符合技术参数要求的省级第三方检测报告驱动芯片测试报告） 4、采用表面贴装技术环境温度：存贮 -30℃ ～ +80℃ 5、工作温度：-10℃ ～ +50℃ 6、相对湿度：10%～95%RH 7、单元模组---箱体拼装，组装拆卸，维修方便。 8、屏体防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击，同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能。 9、金属材料箱体，结构稳定，防锈，不易变形，轻量化材料制作。 10、工作电压：220V±10％ 11、平均功耗：400~600W/m2 12、最大功耗：≤800W/m2  13、开关电源负荷：5V/40A、5V/30A 14、控制方式：同步控制 15、LED显示屏须提供CCC,CE证书。 16、LED显示屏须提供质量管理体系认证证书。 17、如投标人为经销商，承诺成交公告发布后三个工作日内凭制造商的原厂质保函（至少三年）及授权书领取成交通知书（提供承诺书）；如投标人为制造商提供质保函（至少三年）。 | 12.288 | m2 |
| 2 | 控制系统 | 1.双网口输出。 2.一路DVI视频输入。 3.支持三种取电方式。 4. 支持色度还原功能。 5.具有DVI双备份功能。 6.USB接口调试，可在同一台PC上级联多张发送卡控制。  7.单张发送卡带载260万个像素点，单网口带载65万个像素点，图像位置可以任意设置。 8.支持多种分辨率：640×480、800×600、1024×768、1280×1024、1280×720、1280×800、1366×768、1600×1200、1920×1080、2048×1152、2560×960，并支持分辨率回读功能。 | 1 | 台 |
| 3 | 视频拼接处理器 | 1、 高清多格式信号输入  2、任意信号淡入淡出切换  3、1920×1200高清输出  4、可内置两张LED发送卡  5、支持上位机软件操控  6、可脱机的计划任务。精湛的人性化设计 | 1 | 台 |
| 4 | 钢结构 | 定制前维护安装钢结构4.9\*2.66米 | 13.034 | m2 |
| 5 | 强电供电线缆 | BV4.0电源线 | 1 | 批 |
| 6 | 网络线缆 | CAT6网络线缆 | 1 | 批 |
| 7 | 音箱线 | 2\*200芯音箱线  需根据现场布设四只音箱线缆。 | 1 | 批 |
| 8 | 壁挂机柜 | 9U壁挂安装 | 1 | 台 |
| 9 | 无线投屏 | 1. 跨平台系统 (Windows, Mac, Android, iOS, ) 2. 跨载具设备 (桌上/笔记本电脑、平板电脑、智能手机) 3. 支持多国语言显示 (英文、正/ 简体中文、日文、德文、法文、西班牙文、俄文及波兰文等) 4. 提供USB投屏器，电脑不需安装软件、不需联网，支持Windows及Mac电脑。 5. USB无线投屏器（仅用于Windows、Mac的电脑或便携机）、提供五个按键，分别对应四分屏的四个区块及全屏投影按键、并提供LED灯号提示使用状态，具备独立设置界面，能修改网路配置，连接到WiFi网路。 6. 同时联8位使用者 7. 同时投影1/2/4个终端画面(Quick share28-V单画面、Quickshare68B-V双画面、Quickshare68D四画面) 8. 提供主持人功能，能锁定会议、指定投屏 9. 支持跨网段投屏，接收主机与安卓客户端，windows客户端可以处于不同网段，在客户端只需输入接收主机的投屏码即可投屏。投屏码支持动态变化。服务器可以部署在云端或客户内网自建。 10. 即时档案传送分享 11. 实时画面注记扫描二维码并发送到终端 12. 提供手机及平板电脑APP（安卓及iOS），并支持档案传送、视频推播、画面标注等功能 13. IP地址登入 14. 二维码扫瞄登入 (仅平板电脑、智能手机)支持修改设备名称并支持中文 15. 支持Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint及Adobe PDF文件格式 16. 支持视讯：兼容MPEG-1/ MPEG-2/ MPEG-4, H.264, VC-1编码之视讯档案(格式) 17. 支持音讯：AAC, MP3, WAV, WMA (部份系统平台有个别编译码格式支持限制) 18. 支持图像：BMP, JPG, PNG 19. 内建Android及iOS画面镜射（不安装软件） 20. 支持FHD 1080/ 60FPS高画质视频推送播放 21. 支持双网架构 (有/ 无线网卡可同时分别连接不同网络并同时投影) 22. 支持以太网络连接投影 23. 支持无线网络频道切换 2.4G和5.8G 24. 支持无线网络加密 (WEP, WPA/ WPA2 PSK-ENT, EAP或Web-Based Login) 25. 支援U盘存取 26. 支持支持集控部署和管理，支持公网集控服务器部署或者私有网络服务器部署，通过集控管理端，可以对指定设备进行设置或者管理，如，设置投屏参数，设置壁纸，推送安装指定应用等功能。 27. 支持720p~1080p最大可达3840\*2160分辨率的显示器或投影仪 28. 支持画面显示比率缩放调整 29. 支持显示器触控模块 (标准HID驱动) 30. 支持交互式投影仪(标准HID驱动) 31. 支持电子白板(标准HID驱动) 32. 提供在线应用商城更新 33. 系统配置提供密码保护功能  34、如投标人为经销商，承诺成交公告发布后三个工作日内凭制造商的原厂质保函（至少三年）及授权书领取成交通知书（提供承诺书）；如投标人为制造商提供质保函（至少三年）。 | 1 | 台 |
| 10 | 无线投屏发射端 | 智慧会议投屏系统主机配套 USB接口支持苹果便携PC、WINDOWS便携PC 便携PC无需安装软件 | 4 | 只 |
| 11 | 互动同屏软件 | 1、需具有用安卓系统终端扫描二维码安装客户端，代替鼠标控制显示屏显示功能；可实现鼠标移动，单击，双击，左键，右键等。 2、教师可将备课课件保存到终端，课堂上无需上传到一体机实现远程直接打开课件，如Word，PPT，ptf，文本，图片，音频视频等。 3、教师使用PPT上课时，可以直接利用移动终端机远程打开，且可以利用移动终端实现翻页功能。 4、教师使用图片作为教课件时，可直接利用移动终端远程打开，且可以利用终端实现放大缩小显示。（提供软件相关截图） 5、教师使用音频作为课件时，需支持同步文本显示，且文本需显示当前播放进度，且可以利用终端直接实现快进、快退、暂停、停止等操作。 6、教师使用视频作为播放课件时，需支持市面上大部分视频格式，如mpg,vob,mp4,wmv,mov,ogg,rmvb,avi,mkv,dat等，且无论视频多大都无需上传至一体机，实现远程流媒体播放。 7、教师可以利用摄像头拍照，直接上传至显示屏打开，并实现放大缩小显示。可取代实物展台的功能。 8、教师可以利用摄像头打开视频，实现视频直播至大屏幕，方便学生做示范、表演等，有利于增进互动效果。 9、教师可利用远程画笔、聚光灯等辅助工具来标注重点教学内容，可有效提高学生的课堂专注力。 10、教师可将课堂声音、画面通过终端一键录制为视频课件存储于一体机中，方便精品课件制作。（提供软件相关截图） 11、软件需具有在线升级功能，终身免费升级； | 1 | 套 |
| 12 | HDMI跳线 | HDMI2.0版2米高清线 | 2 | 根 |
| 13 | PDU | 6位10A机柜专用插座 | 1 | 跟 |
| 14 | 辅材 | 施工辅材、调试 | 1 | 项 |

**四、响应文件的组成**

1、响应文件由1份正本、4份副本组成，报价和结算均为人民币，响应文件及资料无论供应商是否成交均不予退还。

（1）供应商资质证明文件

（2）报价一览表

（3）响应函

（4）产品配置与分项报价表

（5）供货一览表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）技术方案、服务方案

（9）供应商认为需要提供的其他材料

2、响应文件的格式

供应商按采购文件中所述响应文件的组成编写响应文件，并使用A4规格打印，装订成册。响应文件要求编写目录，页码应连续，牢固装订成册，不可插页抽页。

3、响应文件的签署及规定

3.1供应商应提交响应文件正本1份和副本4份，在每一份响应文件上应明确注明"正本"或"副本"字样，正本必须用永久性字迹填写和打印，副本可用复印件，如出现差异，以正本为准；

3.2响应文件的正本和副本须由供应商法人代表或法人代表授权人（以下简称授权代表）签字或盖章；

4、响应报价

4.1 响应报价应是采购文件所确定的全部工作内容的价格体现，因此供应商的响应报价应包括根据采购文件要求及现场勘查情况为完成该项目所需的显在的和隐含的一切费用。除非合同另有约定，响应报价均已包括了为实施和完成该项目并通过验收所需的设备、劳务、管理、材料、安装、交通、运输、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用，以及合同明示和暗示的所有一切风险、责任和义务。因而供应商应根采购文件要求及现场勘查情况仔细计算并自行考虑风险系数进行响应报价，未列细目的费用将被视为已分摊在项目的有关细目的单价和总价中。

4.2 供应商应先到现场踏勘以充分了解其环境、位置、情况、存储空间、装卸限制及任何其他足以影响报价及工期的情况，采购人对于现有环境及条件不再增加任何投入，供应商自行考虑风险计入响应报价内，成交后任何因忽略或误解场地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

4.3 响应报价是评审的重要依据之一。

5、响应保证金

5.1供应商应于响应文件接收截止日前向采购人提交人民币叁仟元响应保证金。

户名(收款人)：南京特殊教育师范学院

账号：4301012319002130850

开户银行：中国工商银行南京燕子矶支行

5.2未按规定提交响应保证金的报价无效。

5.3落标方的响应保证金在中标通知书发出后5日内无息退还至供应商账户。

5.4成交人的响应保证金，在签订合同后转为履约保证金。

5.5发生下列任何情况时，响应保证金不予退还：

（1）成交人在规定的投标有效期内撤回其投标。

（2）成交人在接成交通知书30日内未能按采购文件要求签订合同；

（3）预成交供应商无正当理由放弃成交资格的；

（4）提供虚假的响应文件。

6、响应有效期：响应文件从开标之日起，响应有效期为90日。

7、响应文件递交

供应商应使用密封袋将响应文件正本和副本分别密封，并标明供应商名称、项目编号以及“正本”或“副本”字样，加盖公章粘贴密封条，于2019年12月6日下午14时前将响应文件送达南京特殊教育师范学院办公楼109室。如果未按上述规定进行密封和标记，采购人将拒收。联系人：盛老师、陈老师，联系电话：025-89668046。

# 响应文件格式

**响 应 文 件**

**项 目 名 称：**

**项 目 编 号：**

**供应商名称 ：**

**日 期 ：**

**主要文件目录**

**一、资格证明文件**

**二、报价一览表**

**三、响应函**

**四、产品配置与分项报价表**

**五、供货一览表**

**六、技术参数响应及偏离表**

**七、商务条款响应及偏离表**

**八、技术方案、服务方案**

**九、供应商认为需要提供的其他材料**

## 一、资格证明文件

**一：**

**法人资格证明**

（营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一只提供营业执照））

（复印件加盖公章）

**二：**

**法 人 代 表 授 权 委 托 书**

（原件）

本授权委托书声明：本人*（姓名）*系*（单位全称）* 的法定代表人，现代表本公司授权我单位*（部门、职务、姓名）*作为本公司的合法代理人，以*（单位名称）*的名义参加*（采购单位名称）*的*（项目名称）*询价。授权代表签署与本次询价相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

授权委托人无转委托权。

本授权书于 年 月 日签字或盖章后生效，特此声明。

授权委托人（签字）：

性别： 年龄：

部门： 职务：

供应商（公章）：

法定代表人（签字）：

日 期： 年 月 日

提供法人代表及授权代表身份证复印件。

**三：**

**供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料**

（提供2019年06月至2019年11月内任一月份的资产负债表和利润表，或2018年度审计报告（至少包括资产负债表、利润表和审计单位的营业执照，提供相关复印件并加盖公章），或银行出具的针对本项目的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函

**四：**

**供应商依法缴纳税收和社会保障资金证明材料**

（提供2019年06月至2019年11月内任一月份依法缴纳税收的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标供应商，应提供相应文件证明）

**五：**

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（请提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）

**六：**

承诺书

本公司承诺在参加政府采购的近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

不存在下列行为之一：

（1）有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

（2）因招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的。

供应商：（盖章）

日 期：

## 二、报价一览表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

|  |  |
| --- | --- |
| 货物名称 | 总报价 |
|  | 大写：  小写： （人民币） |
| 主要货物制造商及产地 |  |

日期： 年 月 日

填写说明：

*1、报价一览表必须加盖供应商单位公章（复印件无效）。*

## 三、响应函格式

致：南京特殊教育师范学院

根据贵方的号采购文件，正式授权下述签字人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(姓名)代表我方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_签字人兹宣布同意如下：

1.采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的响应文件开启日期起遵循本响应文件，并在规定的响应文件有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在响应文件开启后规定的响应文件有效期内撤回投标或成交后拒绝签订合同，我们的响应保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与本项目有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方成交,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本项目有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

供应商开户行：

账 户：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

日 期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 四、产品配置及分项报价表

供应商全称（加盖公章）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 货物名称及  规格、型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 |  | | |

法定代表人或授权代表签字：

## 五、供货一览表

供应商全称（加盖公章）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 型 号 | 产 地 | 数 量 | 交货期 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

## 六、技术参数响应及偏离表

供应商全称（加盖公章）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购人要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

## 七、商务条款响应及偏离表

供应商全称（加盖公章）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 采购文件要求 | 是否  响应 | 供应商的承诺  或说明 |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 报价货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

## 八、技术方案、服务方案

（技术方案及服务方案的内容编排及技术参数偏离表的格式等由供应商自定）